ЕК-12-00
г/н УО 0327 73

Год выпуска: 2007
Идентификационный номер: 3010 (452)
Модель ТВЭКС ЕК-12
Эксплуатационная масса:
Изменяемая геометрия стрелы 12 500 кг
Моноблочная стрела 12 900 кг
Объем ковша:
Изменяемая геометрия стрелы 0,5 куб. м
Моноблочная стрела 0,65 куб. м
Радиус копания 8 000 мм
Максимальная высота разгрузки 6 400 мм
Глубина погружения ковша 5 000 мм
Габариты и размеры:
Длина (с учетом экскаваторного оборудования): 8000 мм
Длина (без учета экскаваторного оборудования): 4650 мм
Колесная база: 2500 мм
Ширина: 2500 мм
Высота: 3120 мм
Дорожный просвет: Не превышает 315 мм
Колея: 2110 мм
Двигатель Д-243:
Мощность 81 л.с. (60 кВт)
Максимальный крутящий момент 258 Нм
Частота вращения 1 600 об/мин
Диаметр цилиндра 110 мм
Топливный бак 225 л
Расход топлива 230 г/кВтч
Цвет: серо-желтый
Пробег:____________
Особые отметки: - требуется ремонт гидравлики	
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