Автопогрузчик
г/н б/н

	Грузоподъемность
	5000 кг

	Расстояние центра тяжести груза от передних стенок вил
	600 мм

	Высота подъема вил
	4500 мм

	Угол наклона грузоподъемника, вперед/назад
	0 - 6 градусов

	Габаритные размеры:
	

	общая длина
	5170 мм

	длина до спинки вил
	3970 мм

	ширина
	2350 мм

	высота при опущенных вилах
	2650 мм

	высота при максимально поднятых вилах
	4270 мм

	высота свободного подъема каретки
	200 мм

	высота по уровню кабины
	2430 мм

	Наименьший радиус поворота по внешнему габариту
	3550 мм

	Наименьший дорожный просвет
	200 мм

	Максимальная скорость передвижения с грузом
	25 км/ч

	Максимальная скорость подъема
	0,4 м/с

	Нагрузка на ось, с грузом, перед/задняя
	10465 / 910 кг

	Нагрузка на ось, без груза, перед/задняя
	2800 / 3500 кг

	Двигатель:
	

	тип
	бензиновый

	модель
	3М3 511

	номинальная мощность
	88,3 кВт

	номинальное количество оборотов
	3200 об/мин

	числа цилиндров / рабочий объем
	8/4,3 шт/куб. см

	расход топлива
	9,8 (из практики)

	Коробка передач
	механическая

	Рулевое управление
	с гидроприводом

	Количество колес передних/задних (х-ведущих)
	4х/2

	Ширина колеи, передних колес
	1790 мм

	Ширина колеи, задних колес
	1480 мм

	Шины:
	

	передних колес
	8,25–20М-149А

	задних колес
	8,25-15ЛФ-268

	Масса снаряженного автопогрузчика
	6300 кг



Особые отметки: - документы регистрации в ГИБДД отсутствуют
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